


- a_b_1   stazione sotterranea tipo Porta Susa
- a_b_1   linea affiancata sx e dx a binario unico per linee tradizionali con raccordi ingresso uscita
- a_b_1   linea affiancata sx e dx a doppio binario, binari di comunicazione fra  2 e 3 calcio e punta
- a_b_1   Ponte
- a_b_1   linea affiancata sx e dx a doppio binario con tronchini
- a_b_2   pensiline
- a_b_2   raccordi fra binari per larghezza interbinaro tradizionale
- c_d_1   paloni a destra su linea a binario unico
- c_d_1   in caso di segnale occorrono anche i sostegni per le tavole di orientamento   
- a_b_3   autostrada affiancata a sinistra e autostrada affiancata a destra
- a_b_4   strada affiancata a sinistra e strada affiancata a destra
- a_b_4   palizzata in cemento di confine ferrovia sinistra e destra

13/01/2021
- a_b_4   muro ai lati della ferrovia (a_b_4_poligono_14.txt e a_b_4_poligono_15.txt)
- a_b_5	  paloni tipo DD allargati per interbinario AV (a_b_paloni_a10.txt e a_b_paloni_b10.txt)	

30/06/2021
- e_f_1   fabbricato viaggiatori a due piani sx dx (e_f_1_poligono_1.txt, e_f_1_poligono_2.txt)
          La unghezza è 17 metri, si possono unire per creare lunghezze maggiori.
21/07/2021
- e_f_1  Copertura stazione (Mestre ospedale)
- e_f_1  Copertura stazione (Milano Centrale)
         3 poligoni di grandezze differenti:
         e_f_2_poligono_22" copertura grande                         
         e_f_2_poligono_23" copertura media 
         e_f_2_poligono_24" copertura piccola
         Per ingresso su copertura centrale Vanno sitemati così:
         e_f_2_poligono_22: posizione x  
         e_f_2_poligono_23: posizione x+1 spostamento sx=8000 
         e_f_2_poligono_23: posizione x+2 spostamento dx=8000
         e_f_2_poligono_24: posizione x+3 spostamento sx=12000 
         e_f_2_poligono_24: posizione x+4 spostamento dx=12000
         Ogni immagine va ripetura ogni 48 metri.

05/04/2022   
- a_b_1  barriere per PL con linea binario unico affinacata a sinistra. Posizione 2000

23/06/2022
- a_b_4  pista ciclabile affinacata a sinistra e a destra. Posizione 12700
- a_b_4  fabbricato con tetto allargato. Posizione 1200

26/04/2023
- g_h_6  raccordi fra binari AV sx dx e dx sx (binari paloni e linea aerea)  
         la larghezza dell'interbinario deve essere 1, cioè quella predefintita delle linee AV 
         occorre eliminare i paloni impostanto tipo 100 per un tratto di 150 metri
         zig zag della linea aerea: se ci sono errori grafici spostare di 50 metri
         zig zag della linea aerea: in curva occorrono delle modifiche.

23/01/2025         
         
- i_j_1  numerosi poligoni:
        10: Segnale a vela romboidale gialla (orientamento per segnale di II cat.), spento
        11: idem, acceso
        12: Segnale di II cat. aperto
        13: Segnale di II cat. chiuso

        21-24: Tavole di orientamento distanziometriche per segnali di II cat. (21=1 striscia, 22=2 strisce e così via)
        N.B. per posizionarli sui pali TE posizionare i poligoni 1 metro prima di essi. Esempio, per un palo a 1500, posizionare il poligono a 1499
        
        25: Segnale di chiamata telefonica ("T")
        N.B. per posizionarlo sul segnale posizionare il poligono 10 metri prima di esso. Esempio, per un segnale a 1500, posizionarsi a 1490 nella casella "Posizione" al centro.
        Impostare spostamento a destra 200 cm se l'immagine non è allineata.
        26: Croce di S.Andrea per segnali disabilitati
        N.B. per posizionarla sul segnale posizionare il poligono 10 metri prima di esso. Esempio, per un segnale a 1500, posizionarsi a 1490 nella casella "Posizione" al centro.
        spostamento a destra 200cm se manca allineamento, in alto e in basso per coprire il segnale da disabilitare
        27: Picchetto BCA
        29: Picchetto PL
        30: Vela quadrata a fondo giallo proiettante luce gialla, per stazioni con deviatoi tallonabili a ritorno elastico
        
        Paloni: Raccolta di paloni per linee secondarie.

        4: Palone tipo Sangritana
        5: Palone ex trifase adattato a continua con mensola Breda
        6: Palone tipo Ferrovie del Gargano (mensola simile a quelli "sovietici") con palo a traliccio
        7: idem, ma su palo calcestruzzo
        
        Il materiale sopracitato è copyright (C) Jacopo Cassinis
        Il materiale è concesso in licenza secondo i termini della licenza CC-BY-SA.
        Per informazioni o reclami riguardo il materiale sopracitato scrivere a: jacopo@a-centauri.com
